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1  总    则

1.0.1  为规范装配式混凝土建筑部品部件交付环节资料管理，确保资料的准确性、完整性和可追溯性，保障建筑质量与安全，推动四川省装配式建筑行业标准化发展，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于四川省内装配式混凝土建筑部品部件交付环节的资料管理，包括生产、施工、监理等企业，以及政府主管部门、行业协会、科研机构等相关单位。
1.0.3  基本原则：

1  同步性：资料形成与部品部件生产、交付同步；

2  真实性：资料内容真实反映部品部件质量及管理过程；

3  协同性：明确各参与方职责，实现资料协同管理。

1.0.4  装配式混凝土建筑部品部件交付资料管理除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

2  术语与定义

2.1  术语与定义
2.1.1  装配式混凝土建筑部品部件  Prefabricated concrete building components

指工厂预制生产的混凝土结构构件（如预制墙板、叠合楼板、预制梁柱等）及配套预埋件、连接件等。

2.1.2  资料编码  Document coding
按统一规则对部品部件资料赋予唯一标识，用于资料分类、检索和追溯。

2.1.3  资料移交  Document handover
生产、施工、监理等单位按规定将资料传递给接收方的过程，包括纸质和电子资料。

2.1.4  驻厂监造资料  Documentation for resident manufacturing supervision
监理单位派驻人员对部品部件生产过程监督形成的检查记录、见证报告等资料。

2.1.5  电子档案  Electronic records
以电子形式存储的部品部件资料，包括扫描件、BIM模型文件等，依赖计算机读取。

3  基本规定

3.0.1  建筑工程的建设、设计、生产、施工、监理及质量检测等相关单位或机构应遵守现行法律法规、规范标准。

建设单位作为工程资料管理统筹责任主体，负责制定工程项目预制混凝土部品部件资料管理总体要求，协调参建单位资料编制、移交与衔接，组织工程项目资料验收与归档。
3.0.2  设计单位应在施工图中明确预制混凝土部品部件的质量验收要求、节点连接做法及质量检测要求；设计变更文件应按规定同步纳入工程资料管理。
3.0.3  生产单位应建立预制混凝土部品部件生产全流程资料管理制度，部品部件质量文件应可追溯。
3.0.4  施工单位应编制预制混凝土部品部件进场验收记录，建立部品部件安装记录、节点连接隐蔽记录等资料。

3.0.5  监理单位应参与预制混凝土部品部件进场验收。预制构件安装、节点连接隐蔽施工时，监理单位应旁站监督。

3.0.6  质量检测机构应按现行规范标准开展预制混凝土部品部件相关检测工作，对检测成果文件的真实性、准确性、时效性负责，检测报告应按规定及时移交建设单位。
3.0.7  工程资料应真实反映部品部件的生产、交付、安装及验收，应做到装订规范、标识清晰、数据准确、内容完整。影像资料应按照城建档案馆声像档案技术管理要求编制。

3.0.8  预制混凝土部品部件中埋设有存储识别标签的工程项目，相关参建单位应执行现行地方标准《四川省装配式混凝土部品部件信息芯片系统应用技术标准》DBJ51/T182 的规定。

3.0.9  采用建筑信息模型（BIM）、智能建造技术的装配式混凝土工程项目，各参建单位应同步形成对应数字化工程资料，明确 BIM 模型、施工智能管控数据的版本、格式与交付要求，确保数字化资料与纸质工程资料内容一致、对应可追溯。
4  资料分类

4.0.1  预制混凝土部品部件资料按形成阶段与责任主体划分，包括设计文件、生产文件、工程施工文件及验收文件。

4.0.2  预制混凝土部品部件设计文件由设计单位编制，经施工图审查合格后提供给生产单位和施工单位用于指导部品部件生产与工程施工。
4.0.3  预制混凝土部品部件生产文件由生产单位编制并存档。部品部件在出厂时，生产单位应根据资料移交规定提供部品部件出厂文件。

4.0.4  施工单位及监理单位应对预制混凝土部品部件出厂文件进行审核，审核合格后方可进行部品部件验收。

4.0.5  施工单位在预制混凝土部品部件进场时组织相关单位进行验收，并填写进场验收记录。
4.0.6  施工单位应按照国家现行标准的规定完成工程项目施工及验收资料的归集及管理。

5  资料编制
5.1  一般规定

5.1.1  预制混凝土部品部件资料编制应遵循同步性、真实性、协同性等基本原则，资料与构件生产、出厂、进场、安装同步形成，真实完整可追溯，各参建单位分工协同完成资料编制、提交、归档工作。

5.1.2  资料分为生产单位资料、施工单位资料两大类，监理、建设单位按规定审核留存对应资料；资料含纸质文件与电子档案，二维码、BIM文件、检测电子报告等电子资料与纸质资料具备同等效力。

5.1.3  埋置信息识别芯片的部品部件项目，资料管理同步执行地方标准《四川省装配式混凝土部品部件信息芯片系统应用技术标准》（DBJ51/T182）。

5.1.4  资料编制除符合本规程外，尚应符合国家、四川省现行相关标准规范及设计文件要求。

5.1.5  所有资料应装订规范、标识清晰、数据准确、内容完整；影像资料按城建档案馆影像档案管理要求编制归档。

5.2  生产单位

5.2.1  生产单位须建立全流程资料管理制度，完整留存管理类、过程控制类、技术类资料，实现构件质量全程可追溯。

5.2.2  管理类资料：工艺流程文件、原材料质量管理制度、关键岗位人员资质、产品工艺及技术文件等。
5.2.3  过程控制资料：全流程生产记录、原材料进货检验与保管记录、各工序过程检验记录、出厂检验全套记录、不合格品处置资料等。
5.2.4  技术资料：构件加工合同、深化生产图纸、生产及运输专项方案；水泥、砂石、钢筋、钢绞线、套筒、锚具、波纹管等原材料合格证、第三方复试报告；混凝土配合比、出厂强度、28d 标准强度检测报告；模具检验记录表（附录A）、钢筋加工安装、预埋件安装验收记录（附录B）、混凝土浇筑养护、预应力钢筋张拉记录（附录C）、后张灌浆记录（附录D）；构件成品验收记录（附录E）；构件实体性能检测报告；质量事故处理资料及其他生产质量相关文件等。

5.3  施工单位

5.3.1  施工单位收到深化设计图纸后应组织项目内部联合审图，形成《深化图纸内审意见单》，协同深化；对项目图纸接收、图纸审查、版本管控、图纸交底、变更管理、现场执行、竣工归档等过程负责。

5.3.2  施工单位应根据产品类型、项目特点制定专项安装施工方案，明确过程质量要求及管控措施，施工方案经监理单位审核审批后实施。

5.3.3  预制混凝土部品部件进场时施工单位应核对产品编码、规格、合格证与实物一致性，按规定验收并填写部品部件进场验收记录（附录F）、不合格品处置记录。

5.3.4  预制混凝土部品部件安装后应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求进行质量验收，并填写验收记录。

6  资料移交

6.1  生产单位

6.1.1  部品部件生产前，生产单位应向项目施工单位提供下列资料：

1  营业执照；

2  开户许可证；
3  三体系认证证明文件；
4  相关业绩资料等；
6.1.2  部品部件进场，生产单位应向施工单位提供产品送货清单，清单应包含下列内容：

1  送货单位、收货单位、送货时间；
2  产品种类、型号、数量、方量；
3  其他需备注的信息；
4  质量证明资料，应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2 部品部件进场资料表
	序号
	资料名称
	资料内容
	提供形式
	备注

	1
	产品合格证
	生产单位自制

（附录G）
	随车提供（按楼栋、楼层）
	

	2
	混凝土出厂强度报告
	生产单位自制

（附录H）
	
	

	3
	钢筋原材料质量证明文件
	钢筋生产单位证明文件及第三方检测报告
	每栋楼首次进场提供
	

	4
	部件二维码
	产品溯源信息
	随车提供（按楼栋、楼层）
	可提供电子版

	5
	混凝土28天强度报告
	第三方检测报告
	龄期满时提供
	可后补


	序号
	资料名称
	资料内容
	提供形式
	备注

	6
	灌浆套筒质量证明资料
	套筒生产单位提供型式检验报告
	首次进场提供（后续按相关规范标准规定按批次提供）
	灌浆套筒体系部件提供此资料

	7
	钢绞线原材料证明文件
	钢绞线生产单位出厂证明文件及第三方检测报告
	
	预应力部件产品提供此资料

	8
	锚具、夹具、波纹管材料证明文件（后张）
	器具生产单位证明文件及第三方检测报告
	
	

	9
	预应力筋张拉设备标定报告
	第三方检测报告
	
	

	10
	预应力钢筋张拉记录
	生产单位自制
	随车提供（按每块部品部件提供）
	

	11
	预应力灌浆记录（后张）
	生产单位自制
	
	


6.2  施工单位
6.2.1  部品部件进场前，施工单位应向建设单位、监理单位报备并提供生产单位相关资质文件。

6.2.2  部品部件进场，施工单位应同步向建设单位、监理单位提供表6.1.2所列资料，还需提供表6.2.2所列资料：

表6.2.2部品部件安装报验部分资料表
	序号
	资料名称
	资料内容
	提供形式
	备注

	1
	进场验收记录
	项目部自制
	每批次进场安装前提供
	

	2
	施工安装记录
	项目部自制（附录I）
	安装完成后提供
	

	2
	灌浆料进场复检报告
	第三方检测报告
	首次安装前提供
	灌浆套筒体系构件提供此资料

	3
	座浆料进场复检报告
	第三方检测报告
	
	

	4
	灌浆套筒施工工艺检测
	第三方检测报告
	按相关规范标准规定批次提供
	

	5
	灌、座浆料试块抗压强度测试
	第三方检测报告
	每层或每班一次
	

	6
	灌浆记录
	项目部自制（附录J）
	每块构件，安装完成后提供
	


6.2.4  项目建设单位、监理单位按表6.1.4、6.2.3所列文件留存相关资料。
7  附录
附录A模具尺寸检验记录
	工程项目
	
	生产单位
	

	构件编号
	
	检验日期
	

	检查项目
	允许偏差（mm）
	实测偏差（mm）

	长度
	梁、板
	±4
	
	

	
	薄腹梁、桁架
	±8
	
	

	
	柱
	0,-10
	
	

	
	墙板
	0,-5
	
	

	宽度
	板、墙板
	0,-5
	
	

	
	梁、薄腹梁、桁架
	+2,-5
	
	

	高（厚）度
	板
	+2,-3
	
	

	
	墙板
	0,-5
	
	

	
	梁、薄腹梁、桁架、柱
	+2,-5
	
	

	侧向弯曲
	梁、板、柱
	L/1000且≤15
	
	

	
	墙板、薄腹梁、桁架
	L/1500且≤15
	
	

	板的表面平整度
	3
	
	

	相邻两板表面高低差
	1
	
	

	对角线差
	板
	7
	
	

	
	墙板
	5
	
	

	翘曲
	板、墙板
	L/1500
	
	

	设计起拱
	薄腹梁、桁架、梁
	±3
	
	

	检验结论
	

	检验人
	
	质量负责人
	


注：L为构件长度（mm）。
附录B预埋件安装验收记录
	工程项目
	
	部品部件编号
	

	预埋件类型
	
	安装日期
	

	检查项目
	允许偏差 (mm)
	实测偏差（mm）

	预埋板中心线位置
	3
	
	

	预埋管、预留孔中心线位置
	3
	
	

	插筋
	中心线位置
	5
	
	

	
	外露长度
	+10,0
	
	

	预埋螺栓
	中心线位置
	2
	
	

	
	外露长度
	+10,0
	
	

	预留洞
	中心线位置
	10
	
	

	
	尺寸
	+10,0
	
	

	检验结论
	

	检验人
	
	质量负责人
	


附录C预应力钢筋张拉记录表

	
	预应力筋张拉记录（一）
	

	
	
	

	工程名称
	
	张拉日期
	年  月  日

	施工部位
	
	预应力筋规格及抗拉强度
	

	张拉端锚具类型
	
	固定端锚具类型
	

	设计控制应力
	
	实际张拉力
	

	
	
	压力表读数
	

	千斤顶编号
	
	压力表编号
	

	混凝土设计强度
	
	（放）张拉时混凝土实际强度
	

	预应力筋计算伸长值
	

	
	

	预应力筋伸长值范围
	

	
	

	施工单位
	

	项目（专业）技术负责人
	专业质检员
	记录人

	
	
	


	预应力筋张拉记录（二）

	

	工程名称
	
	张拉日期
	

	构件型号
	

	张拉顺序编号
	计算值
	预应力筋张拉伸长实测值（cm）
	备注

	
	
	一端张拉
	实际伸长值是否满足要求
	

	
	
	原长值L1
	实长值L2
	伸长值ΔL
	
	

	1
	
	
	
	
	□
	

	2
	
	
	
	
	□
	

	3
	
	
	
	
	□
	

	4
	
	
	
	
	□
	

	5
	
	
	
	
	□
	

	6
	
	
	
	
	□
	

	7
	
	
	
	
	□
	

	8
	
	
	
	
	□
	

	9
	
	
	
	
	□
	

	10
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	构件生产单位
	

	项目（专业）技术负责人
	专业质检员
	记录人

	
	
	


附录D预应力灌浆施工记录
	预应力灌浆记录（后张法）

	工程名称
	
	生产单位
	

	灌浆日期
	
	天气状态及气温
	

	灌浆料预拌
	干粉用量：
	水灰比：
	搅拌时间：

	
	试块留置组数：   组（每组三个）试块规格：40×40×160mm
	流动性：    mm

	
	异常情况
	
	
	
	
	

	构件编号
	灌浆开始时间
	灌浆结束时间
	灌浆压力
	灌浆是否异常
	是否补灌
	是否有影像资料

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	灌浆人：
	专业质检员：
	项目（专业）技术负责人：


附录E部品部件成品验收记录
	工程名称
	
	构件类型
	

	检验日期
	
	构件型号
	

	检查项目
	允许偏差（mm）
	实测值（mm）

	长度
	楼板、梁、柱、桁架
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	墙板
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	宽度、高（厚）度
	楼板、梁、柱、桁架
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	墙板
	
[image: image10.wmf]±

4
	
	

	表面平整度
	楼板、梁、柱、墙板内表面
	5
	
	

	
	墙板外表面
	3
	
	

	侧向弯曲
	楼板、梁、柱
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	墙板、桁架
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	翘曲
	楼板
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	墙板
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	对角线
	楼板
	10
	
	

	
	墙板
	5
	
	

	预留孔
	中心线位置
	5
	
	

	
	孔尺寸
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	预留洞
	中心线位置
	10
	
	

	
	洞口尺寸、深度
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	预埋件
	预埋板中心线位置
	5
	
	

	
	预埋板与混凝土面平面高差
	0,-5
	
	

	
	预埋螺栓
	2
	
	

	
	预埋螺栓外露长度
	+10,
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	预埋套筒、螺母中心线位置
	2
	
	

	
	预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差
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	预留插筋
	中心线位置
	5
	
	

	
	外露长度
	+10,-5
	
	

	键槽
	中心线位置
	5
	
	

	
	长度、宽度
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	深度
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	检验结论
	

	检验人
	
	质量负责人
	


注：1 L为构件长度，mm；  

2. 检查中心线、螺栓和孔道位置偏差时，沿纵、横两个方向量测，并取其中偏差较大值。
附录F部品部件进场验收记录

        检验批质量验收记录            编号：
	单位（子单位）工程名称
	
	分部（子分部）工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	施工单位
检查结果
	专业工长（施工员）：

项目专业质量检查员：  
                  年    月   日

	监理单位
验收结论
	专业监理工程师：
        年    月   日


附录G部品部件出厂合格证
	混凝土预制构件出厂合格证

	工程名称
	

	使用部位
	

	生产厂家
	 

	构件名称
型号规格
	 

	混凝土设计强度等级
	 

	构件生产日期
	
	构件出厂日期
	

	性能
检验
评定
结果
	混凝土抗压强度
	主筋

	
	达到设计强度（%）
	力学性能
	工艺性能

	
	 
	 
	详见试验报告
	 

	
	外观
	面层装饰材料

	
	质量状况
	规格尺寸
	试验结论
	 

	
	 
	 
	 
	

	
	保温材料
	保温连接件

	
	试验结论
	 
	试验结论
	 

	
	 
	
	 
	

	
	钢筋连接套筒
	结构性能

	
	试验结论
	 
	试验结论
	 

	
	 
	
	 
	

	
	 结论：
      
       

	供应单位技术负责人
	填表人
	供应单位名称（盖章）

	
	
	

	填表日期：
	
	


附录H出厂强度检测报告

	预制构件混凝土立方体出厂抗压强度报告

	生产单位
	
	报告日期
	

	工程名称
	
	出厂日期
	

	试件尺寸
	
	试验编号
	

	检测依据
	

	检    测    结    果

	成型日期
	结构部位
	试压日期
	试压龄期
	设计强度等级
	承压面积（mm²）
	破坏荷载（KN）
	抗压强度（Mpa）

	
	
	
	
	
	
	
	单块值
	代表值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	签发：
	
	校核：
	
	试验：
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录I施工安装记录表
	工程名称
	
	工程部位
	

	构件型号
	
	安装日期
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	

	检查项目
	允许偏差（mm）
	实测偏差

	构件轴线位置
	竖向构件（柱、墙板、桁架）
	8
	
	

	
	水平构件（梁、楼板）
	5
	
	

	标高
	梁、柱、墙板、楼板底面或顶面
	
[image: image23.wmf]±
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	构件垂直度
	柱、墙板安装后的高度
	≤6m
	5
	
	

	
	
	＞6m
	10
	
	

	构件倾斜度
	梁、桁架
	5
	
	

	相邻构件平整度
	梁、楼板底面
	外露
	5
	
	

	
	
	不外露
	3
	
	

	
	柱、墙板
	外露
	5
	
	

	
	
	不外露
	8
	
	

	构件搁置长度
	梁、板
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	支座、支垫中心位置
	板、梁、柱、墙板、桁架
	10
	
	

	墙板接缝宽度
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	施工单位

检查结果

	专业工长（施工员）：
项目专业质量检查员：            
          年   月   日  

	监理单位
验收结论
	专业监理工程师             
          年   月   日  


附录J钢筋套筒灌浆施工记录
	钢筋套筒灌浆施工记录

	工程名称
	
	生产单位
	

	灌浆日期
	
	天气状态及气温
	

	灌浆料预拌
	干粉用量：
	水灰比：
	搅拌时间：

	
	试块留置组数：   组（每组三个）试块规格：40×40×160mm
	流动性：    mm

	
	异常情况
	
	
	
	
	

	构件编号
	灌浆开始时间
	灌浆结束时间
	灌浆压力
	灌浆是否异常
	是否补灌
	是否有影像资料

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	灌浆人：
	专职检验人员：
	监理工程师：


本规范用词说明
1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”

反面词采用“不宜”

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

引用标准名录
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

1  《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017

2  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

3  《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016

4  《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

5  《四川省装配式混凝土建筑设计标准》DBJ51/T024-2017

6  《四川省装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DBJ51/T054-2019

7  《四川省装配式建筑部品部件生产质量保障能力评估办法》
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